374 1761658356877 GEN4_CONNECT_DIAGNOSTICS:Exiting plug and play Update()
372 1761658357047 GEN4_CONNECT_DIAGNOSTICS:EXITING: com.microchip.mplab.mdbcore.RI4Tool.ConnectionHandler.CheckForFWUpdates()

372 1761658357048 GEN4_TO_CONTROLLER_LOG:GEN4_CONNECT_INT_LOG_PIC18F46K22 Pre:SetPowerInfo
372 1761658357048 GEN4_TO_CONTROLLER_LOG:GEN4_CONNECT_INT_LOG_PIC18F46K22 Payload
372 1761658357048 GEN4_TO_CONTROLLER_LOG:GEN4_CONNECT_INT_LOG_PIC18F46K22 PowerInfo: Values:
372 1761658357049 GEN4_TO_CONTROLLER_LOG:GEN4_CONNECT_INT_LOG_PIC18F46K22 PowerInfo: shotDownSystem = false, isToolPower = false, voltage = 3,300000, useVppFirst = false, useLowVoltageProgramming = true, useMaintainActivePower = false
372 1761658357049 GEN4_TO_CONTROLLER_LOG:GEN4_CONNECT_INT_LOG_PIC18F46K22 Payload End
372 1761658357049 XXXX 1761658357049, Thread 372: XXXX 1761658357049, Entering Thread 372: Commands::runScriptBasic with script contents. contents[0] = 0x39, ...  
372 1761658367053 XXXX 1761658367053, Thread 372: ToolCommUsb::read, com.Received returned -1 
372 1761658367053 XXXX 1761658367053, Thread 372: transfer: exception after writeHeaderAndGetResult null 
372 1761658367054 XXXX 1761658367054, Thread 372: XXXX 1761658367054, Entering Thread 372: ToolCommUsb::recoverFromProtocolError, type = NO_SCRIPT  
372 1761658367054 XXXX 1761658367054, Thread 372: Send Abort Script Engine Command 
372 1761658367054 XXXX 1761658367054, Thread 372: XXXX 1761658367054, Entering Thread 372: ToolCommUsb::killScriptEngine  
372 1761658369480 XXXX 1761658369480, Thread 372: ToolCommUsb::read, com.Received returned -1 
372 1761658369480 XXXX 1761658369480, Thread 372: Failed sending Abort Script Engine Command. Set nuclear option = true 
372 1761658369480 XXXX 1761658369480, Thread 372: About to nuke 
372 1761658369480 XXXX 1761658369480, Thread 372: XXXX 1761658369480, Entering Thread 372: ToolCommUsb::nuclearOption  
372 1761658369482 XXXX 1761658369482, Thread 372: com.Send returned false 
